 (
Наш сайт - 
http://vilbag.ru/
Больше выкроек и мастер-классов можно найти тут
http://vykrojki-sumok.ru
)[image: ]



[bookmark: _Hlk481698974]Размер сумки в готовом виде:
Высота 23 см, длина 38 см, ширина 13 см.
Видео обзор по деталям выкройки 
https://youtu.be/c_laiffjOhg
Примерный расход и расклад деталей на материале:
1. Наружный материал: примеры расклада даны без детали длинного ремня, так как при правильном крое он должен кроиться по вертикали полотна, а это значит, что если вам нужен ремень длиной 120 см, то материал нужно приобрести высотой 122 см.
Если ткань слабо сыпучая и плотная, то можно пойти на нарушение и выкроить ее по горизонтали, тогда к любому расходу предложенному ниже добавьте 8-10 см.
[image: ]
[image: ]
2. Подкладочный материал: 
[image: ]
Список фурнитуры:
1. Молния №5 длиной 45 см для входа - 1 шт.
[bookmark: _Hlk481706982][bookmark: _Hlk502023225][bookmark: _Hlk518512534][bookmark: _Hlk517830173]2. Молния №3 длиной 18 см для врезного кармана в подкладке. 1 шт.
3. Молния №5 длиной 18 см для врезного кармана на задней стенке сумки, 1 шт.
4. Полукольцо для шлевки , 2 шт. шириной 20 мм.
[image: ]
5. Регулятор длины для ремня, 1 шт. диаметром 30 мм.
[image: ]
6. Карабины для длинного ремня, 2 шт. диаметром 30 мм.
[image: ]
Описание деталей выкройки сумки № 72_1
[bookmark: _Hlk501503758][bookmark: _Hlk502024076][bookmark: _Hlk511324295][bookmark: _Hlk502010497][bookmark: _Hlk511324422]№ 1. Деталь передней/задней стенки, 2 шт. из наружного материала.
[bookmark: _Hlk517830554][bookmark: _Hlk511324524]№ 2. Деталь обтачки верхнего края сумки, 2 шт. из наружного материала
[bookmark: _Hlk506675367][bookmark: _Hlk511324548][bookmark: _Hlk517830730][bookmark: _Hlk481701512]№ 3. Деталь подкладки  сумки, 2 шт. из подкладочного материала.
[bookmark: _Hlk515146737][bookmark: _Hlk502024595][bookmark: _Hlk517831107][bookmark: _Hlk515146920][bookmark: _Hlk517830720]№ 4. Деталь накладного двухсекционного кармана, 2 шт. из подкладочного материала.
[bookmark: _Hlk517831296]№ 5. Деталь обтачки для обработки рамки врезного кармана, с цельнокроеной мешковиной. 2 шт. из подкладочного материала.
[bookmark: _Hlk518513106]№6. Деталь фальды для молнии, 2 шт. из наружного материала.
[bookmark: _Hlk518513179]№7. Деталь короткой ручки, 2 шт. из наружного материала.
[bookmark: _Hlk518513247][bookmark: _Hlk517831422][bookmark: _Hlk517831485]№8. Деталь ремня, 1 шт. из наружного материала. Удлинить до желаемой длины.
[bookmark: _Hlk518513288][bookmark: _Hlk515146836]№9. Деталь шлевки, 2 шт. из наружного материала.

Технологическое описание процесса шитья 
сумки «Катрин».

[bookmark: _Hlk518749439]Шаг 1. Шьем ручки. 
Если ручки и такой же ткани как и сумка, то берем детали №7. Заутюживаем припуски, по длинным сторонам, на изнаночную сторону. Складываем деталь вдвое поперек, соединяя сгибы заутюженных припусков. Прокладываем строчки вдоль сторон сложенной детали.
Там где припуски - деталь сошьется, там де просто сгиб - получим ровный плоский край ручки.
Шаг 2. Шлевки. По тому же принципу как и пошив коротких ручек можно приготовить шлевки из детали №9. 
Также,  можно, обрезав припуски по длинным сторонам, заутюжить срезы к центру и, продев полукольцо, сложить в петлю. Шлевки готовы.
[bookmark: _Hlk518751494]Шаг 3. На задней стенке детали №1 оформляем врезной карман на молнии при помощи цельнокроеной мешковины с обтачкой №5 (для сыпучих тканей).
Шаг 4.  К задней и передней стенке пришиваем заготовленные короткие ручки, ориентируясь на метки.
[image: ]
Шаг 5. К задней спинке пришиваем заготовленные шлевки - в том случае если вы решили шить сумку с длинным ремешком. Для шлевок есть специальные метки.
[image: ]
Шаг 6. Если вы хотите плотнить донышко, то можно это сделать в такой сумке по примеру видео урока - https://youtu.be/OJNwJJq3no4.
Для этого нужно сшить заготовленные детали №1 по линии дна и только - чтобы удобно было сделать уплотнение.
[image: ]
Шаг 7.  Собираем наружный мешок. Детали №1 складываем лицом к лицу и сшиваем по боковым срезам. линии дна (если пропустили шаг 6).  
Сшили? Теперь у вас остались боковые выточки которые формируют дно, Зашиваем.
[image: ]
Наружный мешок готов!
Шаг 8.  Шьем внутренний мешок сумки.
На одной из детали №3 размечаем рамку для врезного кармана на молнии.
При помощи детали №5 шьем врезной карман на молнии.
[image: ]
Шаг 9.  Шьем накладной двухсекционный карман. 
Две детали №4 складываем лицом к лицу и сшиваем по линиям указанным на картинке.  
[image: ]
Обрезаем уголки и выворачиваем на лицевую сторону. Отутюживаем заготовку, заправляя припуск на оставшейся не зашитой стороне, внутрь.
Формируем складку на одной из секций, на глубину 3 см.
На детали №3 делаем разметку по вертикали. для аккуратного пришивания кармана. Пришиваем карман.
[image: ]
Шаг 10.  Заготавливаем фальды.
Детали №6 складываем пополам, лицом к лицу, по пунктирным линиям.
*** Если ткань тонкая, то можно продублировать детали №6 флизелином или дублерином.
[image: ]
Сшиваем по боковым сторонам, выворачиваем на лицевую сторону и отутюживаем. 
Пришиваем заготовки на молнию для входа накладным способом.
Оформляем хвостик молнии декоративной заглушкой.
[image: ]
Шаг 11. Расстегиваем молнию разложив в стороны фальды. Выбираем направление открытия молнии и в соответствии с выбранным направлением  подбираем заднюю или переднюю стенку подкладки сумки.
На деталях №3 есть метки начала и окончания пришивания фальды. Прикладываем и пришиваем к одной, а потом ко второй стенкам.
[image: ]
Шаг 12. Пришиваем поверх фальд детали №2 на ширину припуска. Потом разворачиваем на лицевую сторону и прокладываем отделочную строчку вдоль шва, по территории обтачки, повернув припуск в сторону верха сумки, а фальду в сторону дна.

[image: ]
Шаг 13. Сшиваем заготовки по боковым сторонам и лини дна, оставив отверстие для выворачивания сумки.
[image: ]
Зашиваем вытачки для формирования дна.
[image: ]
Внутренний мешок готов!
Шаг 14. Выворачиваем наружный мешок на лицевую сторону (шаг 7).
Вставляем его внутрь внутреннего мешка. 
***Внимательно посмотрите, чтобы наружная задняя стенка соприкасалась с подкладочной задней стенкой.
Сшиваем оба мешка по верхним срезам, соблюдая стыкование по меткам центра, боковым швам.
Шаг 15. Выворачиваем сумку через отверстие в подкладке. Заправляем подклад внутрь сумки выравнивая верхний край.
Прокладываем отделочную строчку вдоль верхнего края, делая его плоским и аккуратным.
Шаг 16. Зашиваем отверстие в подкладке.
Шаг 17.  Собираем длинный ремень. Если вы его шьете из ткани, то используйте лекало детали №8 удлинив до нужной длины ремня. Шьем также как и короткие ручки. 
Формируем петлю регулирования длины при помои фурнитуры и закрепляем на кончиках карабины.
Сумка готова! Носите с удовольствием.
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