 (
Наш сайт - 
http://vilbag.ru/
Больше выкроек и мастер-классов можно найти тут
http://vykrojki-sumok.ru
)[image: ]



[bookmark: _Hlk481698974]Размер сумки в готовом виде:
Высота 24 см, длина 36 см, ширина 12 см.
Видео обзор по деталям выкройки 
https://youtu.be/Jtv1AHa0VB0
Примерный расход и расклад деталей на материале:
1. Наружный материал: при ширине полотна 130 см, высота 55 см.
[image: ]

2. Подкладочный материал: 
[image: ]

Список фурнитуры:
1. Молния №5 длиной 45  см для входа - 1 шт.
[bookmark: _Hlk481706982][bookmark: _Hlk502023225][bookmark: _Hlk518512534][bookmark: _Hlk517830173]2. Молния №3 длиной 18 см для врезного кармана в подкладке. 1 шт.
3. Молния №5 длиной 18 см для врезного кармана на задней стенке сумки, 1 шт.
Описание деталей выкройки сумки № 72_2
[bookmark: _Hlk501503758][bookmark: _Hlk502024076][bookmark: _Hlk511324295][bookmark: _Hlk502010497][bookmark: _Hlk511324422]№ 1. Деталь передней/задней стенки, 2 шт. из наружного материала.
[bookmark: _Hlk517830554][bookmark: _Hlk511324524]№ 2. Деталь обтачки верхнего края сумки, 2 шт. из наружного материала
[bookmark: _Hlk506675367][bookmark: _Hlk511324548][bookmark: _Hlk517830730][bookmark: _Hlk481701512]№ 3. Деталь подкладки  сумки, 2 шт. из подкладочного материала.
[bookmark: _Hlk515146737][bookmark: _Hlk502024595][bookmark: _Hlk518747484]№ 4. Деталь внутреннего ботана, 2 шт. из подкладочного материала.
[bookmark: _Hlk518747665]№ 5. Деталь наружного ботана, 2 шт. из наружного материала.
[bookmark: _Hlk518748654]№6. Деталь накладного бокового кармана, 2 шт. из наружного материала.
[bookmark: _Hlk518748783]№7. Деталь дна. 1 шт. из наружного материала. 1 шт. из подкладочного материала.
[bookmark: _Hlk517831107][bookmark: _Hlk515146920][bookmark: _Hlk517830720]№8. Деталь накладного двухсекционного кармана, 2 шт. из подкладочного материала.
[bookmark: _Hlk518748941][bookmark: _Hlk517831296][bookmark: _Hlk515146836]№9. Деталь обтачки для обработки рамки врезного кармана, с цельнокроеной мешковиной. 2 шт. из подкладочного материала.
[bookmark: _Hlk518513179]№10. Деталь короткой ручки, 2 шт. из наружного материала.

Технологическое описание процесса шитья 
сумки «Беллы».
[bookmark: _Hlk518749439]Шаг 1. Шьем ручки. 
1. Если ручки и такой же ткани как и сумка, то берем детали №10. Заутюживаем припуски, по длинным сторонам, на изнаночную сторону. Складываем деталь вдвое поперек, соединяя сгибы заутюженных припусков. Прокладываем строчки вдоль сторон сложенной детали.
Там где припуски - деталь сошьется, там де просто сгиб - получим ровный плоский край ручки.
*** Если вы хотите заузить деталь ручки в соответствии с оригиналом - читайте пояснение в случае с ременной ленты.
2. Если ручки из ременной ленты, то отрезаем нужную длину и можем заузить верхнюю часть (как на оригинале) сложив заготовку и проложив строчку в соответствии с метками на лекале детали №10.
3. [image: ]
Шаг 2. Наружный мешок. Боковые карманы.  Берем деталь №6 и заутюживаем верхний припуск на изнаночную сторону (1 см).
[image: ]
Перегибаем деталь по пунктирной линии на изнаночную сторону и прокладываем строчку вдоль сгиба припуска. Таким образом оформляем верхний край бокового кармана. 
[image: ]
Верхний край можно заутюжить или проложить отделочную строчку для формирования аккуратного верхнего края кармана.
[image: ]
[bookmark: _Hlk518751494]Шаг 3. Заготовленные детали боковых карманов приметываем по боковым срезам к деталям №5. Пришиваем по периметру кармана, на ширину 0.5 см от среза и ориентируясь на специальные метки на деталях №5. 
[image: ]
Шаг 4. К заготовкам шага 3 пришиваем деталь дна из наружного материала. Заутюжив припуски в сторону центра дна - проложите отделочные строчки вдоль швов, со стороны детали дна.
[image: ]
Шаг 5. На задней наружной детали №1 размечаем рамку для врезного кармана.
Шьем врезной карман.
Используя деталь №9 (цельнокроеную мешковину с обтачкой) обрабатываем рамку в сыпучих материалах. Эту же деталь можно использовать если у вас не сыпучий материал.
Шаг 6. К деталям №1 пришиваем заготовленные короткие ручки (шаг 1), в соответствии с метками.
Шаг 7. К заготовкам шага 6 пришиваем заготовленный ботан (шаг 4). Строго отслеживайте стыкование деталей по меткам.
Наружный мешок готов.
Шаг 8. Шьем внутренний мешок. На одну из подкладочных деталей №3 переносим рамку для врезного кармана.
Оформляем карман на молнии при помощи детали №9.
Шаг 9. Заготавливаем накладной карман. Детали №8 сшиваем по периметру. оставив небольшое отверстие для выворачивания. Обрезаем уголки, выворачиваем на лицевую сторону. Отглаживаем, формируем складку по меткам на лекале. 
На детали №3 размечаем ориентировочные линии для симметричного и аккуратного пришивания кармана.
Пришиваем карман на деталь №3.
Шаг 10. Сшиваем детали №4 с подкладочной деталью дна №8.
[image: ]
Шаг 11. Сшиваем заготовленные подкладочные стенки из шагов 8 и 9 с заготовкой шага 10 (ботаном). При сшивании ботана с одной из стенок, по линии дна нужно оставить отверстие для выворачивания.
Шаг 12. К молнии для входа в сумку на окончание пришиваем декоративную заглушку.
[image: ]
Шаг 13. К деталям №2 пришиваем молнию ориентируясь на метки.
[image: ]
Шаг 14. Заготовки шага 13 сшиваем по боковым срезам.
[image: ]
Шаг 15. Сшиваем заготовки шага 11 с заготовкой шага 14 (собранную нижнюю подкладочную часть с верхней).  Обратите внимание, что боковой шов шага 14 должен соответствовать меткам центра на детали №4.
[image: ]
Рекомендую проложить отделочную строчку вдоль молнии со стороны обтачек повернув припуск вверх. а молнию вниз. Эта строчка сделает стыкование деталей плоским, ровным и аккуратным. Молния не будет выпячиваться и задираться.
Готов внутренний мешок.
Шаг 16. Выворачиваем наружный мешок (заготовка шага 7) на лицевую сторону и вставляем его во внутренний мешок, состыковывая углы, метки.
Сшиваем на ширину припуска.
Шаг 17. Выворачиваем сумку на лицевую сторону через оставленное отверстие в подкладке. Заправляем внутренний мешок вовнутрь сумки и прокладываем отделочную строчку по верхнему краю.
Шаг 18. Зашиваем отверстие в подкладке.
Сумка готова! Носите с удовольствием.
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